**门诊手术室电动综合手术床技术要求**

1. **★手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、4个主要动作组，由4组（不少于5个）独立液压缸液压驱动。**
2. **★手术床配有国际知名品牌高性能充电电池，可满足≥50次手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。充电电池无需保养和维护,可长时间使用。同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性。**
3. **具有手持有线控制器。**
4. **★手术床承重≥185kg。**
5. **手术床台面框架和立柱采用优质不锈钢制成.，基座外壳采用高强度吸塑制成，抗撞击，耐腐蚀，耐消毒，永不生锈，坚固耐用。**
6. **手术床台面可透过X线，台面下侧安装有导轨，用于输送X光片盒。**
7. **★手术床床垫由质地柔软的记忆海绵整体制成，厚度≥65mm。床垫表面无缝隙，防水透气易清洗，防静电。**
8. **★手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板具有可拆卸、可上下折和可分叉等多种功能。**
9. **独立机械脚踏式控制刹车系统，锁定机构确保手术床绝对稳固。**
10. **技术参数：**
11. **手术床长度≥2000 mm**
12. **手术床宽度≥500 mm**
13. **★床面高度可调范围：680 mm /1000 mm**
14. **台面前后倾角度：±25°**
15. **台面左右倾角度：±20°**
16. **背板折转角度：+80°/-40°**
17. **腿板折转角度：+20°/-90°，外折角度≥90°**
18. **头板折转角度：+40°/-90°**
19. **基本配置：**
20. **电动手术床主床, 配床垫.**
21. **头板**
22. **分体式腿板**
23. **背板**
24. **臀板**
25. **线遥控器**
26. **托手架一对**
27. **麻醉屏架**

**另外：配置体位垫**