**困难气道设备车**

1. 配置：
2. 可视喉镜：1
3. 可视软镜：1
4. 可视硬镜：1（可折弯）
5. 环甲膜穿刺套装、环甲膜切开套装：若干
6. 插管探条、转换（交换）导丝：若干
7. 手动气管内喷射装置：1
8. 食道气道联合导管：若干
9. 喉罩：若干（可插管式）
10. 车：1
11. 可视软镜参数：
12. 软管：（1）通道：内径2.2-2.6mm，外5.0-6.0mm
13. 长度：600mm
14. 头端可移动角度：上90-1800，下90-1300
15. 显示器：（1）**分辨率**及尺寸：3-5寸，480\*320以上
16. 可移动度：垂直1800，水平1800
17. **摄像头匹配度：像素90，景深3-100mm**