**泌尿外科膀胱镜技术参数**

**一膀胱镜 3套**

1、0度及70度、直径4mm新型不失真超广角镜，可浸泡，可高温高压，可气熏消毒；

2、镜头采用国际标准卡口，能够适配任何标准接口的冷光源和摄像系统；

3、内窥镜体采用双层金属外鞘，镜体与内部水晶体连接采用特殊UV材料，耐高温、高压消毒（134度，2.3大气压）；

4、内窥镜为采用水晶蓝宝石柱状透镜光学系统，镜头采用环行光源，发光点均匀分布在镜头四周，只需极少光亮就能清晰成像。

**二、配置清单：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （1） | 0度膀胱镜，直径4mm，工作长度307mm | 1条 |
| （2） | 70度膀胱镜，直径4mm，工作长度310.5mm | 3条 |
| （3） | 19.5Fr. 鞘，包括鞘芯 | 1个 |
| （4） | 21Fr. 鞘，包括鞘芯 | 2个 |
| （5） | 双器械孔的镜桥 | 3个 |
| （6） | 导管转向器 | 3个 |
| （7） | 软性异物钳，7Fr.，工作长度38cm | 6把 |
| （8） | 软性活检钳，7Fr.，工作长度37cm | 3把 |
| （9） | 软性剪刀，7Fr.，工作长度38cm | 1把 |