**全自动免疫组化染色仪**

**招标技术参数及相关要求**

1. **技术参数**
2. ★ 脱蜡、抗原修复及免疫组化染色一体机。可实现实验人员的离机操作。
3. ★ 一批次玻片装载量20片，每个玻片独立控温。
4. ★ 30个试剂装载位，可分条装载，抽拉式操作。
5. ★ 实现白片上机自动进行脱蜡和抗原修复，保证脱蜡及抗原修复效果的稳定。
6. ★ 机器全自动的运行免疫组化（IHC）流程所有步骤，包括自动配置染色液，直至染色程序完整的完成。
7. 抗体孵育过程精准温控。
8. ★ 标配安装二维码软硬件接口，全面支持二维码，试剂与切片均通过二维码自动识别与配对。
9. 仪器所有步骤有详细可追溯记录，并可形成实验过程报告。
10. Windows10中文操作系统，触摸操作，简单易懂，易于上手。
11. 可实现远程网络维护。

**二、售后服务**

1. 投标设备免费质量保证期：两年。
2. 安装调试方案；免费的安装调试及培训。
3. 现场培训仪器操作人员，熟悉仪器原理、调试、维护和常见故障检测等相关知识。
4. 服务响应；接到用户报修，2小时内电话应答，并提供解决方案；如必须到现场解决的，工程师24小时内到达现场。
5. 维修保障；终身维修服务。
6. 零配件保障；保证在设备的使用期限内，原厂零部件稳定备货，确保设备的正常使用。

**三、培训要求**

厂家工程师现场免费培训。培训合格，颁发操作合格证。

1. **设备基本配置：**
2. 全自动免疫组织化学染色仪主机 ：1台
3. 电脑：1台
4. 标签打印机：1台

4、说明书