**全自动组织脱水机参数**

**数量：1台**

1. ★工作和静止处于全密闭状态，
2. ★组织处理箱全部采用不锈钢制造，可存放6.8L试剂，三级排放系统。
3. ★采用便于观察的彩色触摸屏，中文界面，操作简单
4. ★电脑控制系统灵敏可靠，备有8套用户程序。
5. 液路和气路控制系统灵敏可靠，可完全抽空试剂瓶内的液体
6. ★具有意外加热失控的超温保护功能
7. ★有断电保护功能，断电后重新来电仪器能自动从断点按序工作。
8. ★每次可处理300个组织标本。
9. 处理标本时可以选择加温、加压、真空、等压等模式，具有对所处理的标本达到优质的保证系统。