**移动DR招标参数**

高压发生器最大功率≥32kw,逆变频率≥40kHu。

球管热容量大于等于200kHu。

电动驱动，有碰撞感应器及紧急停止按钮。

平板探测器为主动探测，非晶硅材质，大小17x17inch，像素≤139um,动态范围≥16bit,空间分辨率≥3.5lp/mm，图像预览时间＜5秒，其中一块平板能独立充电（不在移动DR主机充电）。

工作站配置为各品牌最新配置，Worklist软件，HIS/RIS/PACS接入，胶片打印。

独立工作站一台，全长拼接软件，Worklist 软件，HIS/RIS/PACS

接入，胶片打印。

全长摄影支架