**转运监护仪技术要求**

**一、主机功能：**

1. 触摸屏操作，配备屏幕锁防止误操作
2. 可监测心电、呼吸、脉率、无创血压、血氧饱和度、双体温
3. 工作模式：户外模式、插管模式、夜间模式、隐私模式
4. ST段分析具有ST Graphic界面与ST view界面，同屏12导ST段波形片段实时显示
5. 提供多种心律失常分析（含房颤）
6. 支持QT/QTc实时连续监测和起搏器分析功能
7. 可升级双有创血压，支持2个通道有创血压，支持CVP/ICP/PAWP等测量

8. 支持Wifi或有线联网至中央监护系统

**二、数据存储功能：**

1. 具有掉电存储功能。

2. 支持1800小时趋势数据

3. 支持3000个以上参数报警事件

4. 支持3000个以上ARR 事件

5. 支持2400组以上NIBP数据存储

**三、临床辅助功能：**

1. 具备血液动力学、药物计算、氧合计算、通气计算和肾功能计算功能
2. 具有EWS早期预警评分、GCS格拉斯哥昏迷指数评分，快速直观评估病人病情