**高流量呼吸湿化治疗仪参数**

1. 监测温度、氧浓度、流量、治疗时间等治疗参数。
2. 可实现70L高流速的情况下气体温度达37℃、相对湿度100%。
3. 支持1L和5L两种流量调节精度，流量2L-25L时调节精度为1L、流量25L-80L时调节精度为5L。
4. 采用安全气道设计，供气回路和患者回路相互独立，无需对主机内部气路进行消毒。
5. 具备氧浓度自动调节功能。
6. 内置加热丝，可监测温度。
7. 无需选择加温湿化器加水方式，使用过程中水盒自动加水。
8. 提供配套移动台车和吊臂。