**麻 醉 呼 吸 机**

技术参数

1、 通气模式：容量控制通气（VCV）、压力控制通气（PCV）、PSV手动通气

2、 潮气量设置：20ml～1500ml

1、 吸气压力设置范围: 5～70 cmH2O

4 、具有电子PEEP功能，设置范围：OFF，4～30 cmH2O

5、 潮气量监测范围：0～2500ml

6、氧气、空气气体范围（关闭, 0.1-10L/min）、具备安全后备机械总流量计，范围为（0.5-15L/min）

7、具备机械的氧笑连动保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度不低于21%

**8、** 具备自动旁路（bypass）功能，在手术过程中更换钠石灰罐，可直接更换，无需选择确认，无需停机。