手术室手术对接转运床重点关注

1、转运床规格： 3700±50 \* 650±50\* mm

床升降高度：640±30/970±30 mm

内车：1800±50\*650±30\*mm

外车：1800±50\*650±30\*mm

移动床面：1900±50\*650±30\*mm

2、配置**：**PP护栏、床面，钢制车架，可升降，不锈钢输液架，中控静音脚轮、转移床垫、约束带(宽)\*2、一侧护栏加装储物网兜。

3、对接简单、方便、可靠。

4、基本参数：背板上折角度：0°～≥70°

承载能力：静载荷(均布)：≥250Kg，安全工作载荷：≥175Kg。

5、静音轮，万向轮及刹车灵敏耐用。

6、整体升降功能，不锈钢摇手柄可折叠。

7、主体轻便灵敏，适用于单人操作转运。

8、护栏一体化成型，优质PP材质，气弹簧辅助下降。

9、中控三挡静音轮，刹车、万向、导向三挡操控。

10、车架表层静电粉末喷涂、耐腐蚀。

11、配件更换性价比高。