NICU申请的3台多参数监护仪的具体要求：

1. 全新高精度模块，测量参数精度高。
2. 标配：含2块可充电锂电池，内置打印实时数据和历史数据的跟踪热敏记录
3. 波形：8道
4. 可监测：ECG、体温、心率、脉搏、呼吸、无创血压、CVP/ART、血氧饱和度等
5. 屏幕：12寸以上屏幕，触屏、按钮均可调节
6. 报警：声、光报警，可自由调节报警数值。