心肺复苏仪参数

1. 按压模式：有15:2、30:2、连续、同步
2. 按压频率：≧100次/分
3. 按压深度：0-6cm
4. 电控气动或气控气动稳定性好。