耳迷走神经刺激仪参数

1、 电源方式：充电

2、 使用部位：耳部

3、 治疗原理：物理疗法

4、 刺激模式：自定义模式（频率：1~120Hz）、按摩模式（频率：1~120Hz之间切换）、冲击模式（频率：换20Hz运行7s, 4Hz运行3s）