康复医学科中医设备

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目 | 台数 | 产品要求 |
| 空气压力波治疗仪 | 2 | 1. 智能液晶屏 2. 压强单位显示 3. 单腔调压 4. 提示与警示：具备过压保护提示功能， 5. 安全保护功能：配备紧急功能开关，遇到紧急情况可以进行紧急停止， 6. 设备故障时，会有报警提示功能。 |
| 吞咽神经和肌肉电刺激仪（便携式） | 1 | 便携式，使用方便，可随时治疗。可充电锂电池供电，充分保证每天8小时以上的治疗时间。 |
| 步行训练器 | 1 | 1.配置丰富--胸部支撑、骨盆支撑、骨盆束带及分腿器等附件的使用可以矫正患者行走时的生物力线；  2.前轮可定向，后轮有制动、阻力调节及防倒退装置，若患者自身控制较弱，可对上述装置进行调整，确保患者行走的稳定性和安全性。 |
| 脑超声治疗仪（台式） | 1 | 该设备具有下述功能：  超声辐射治疗；神经肌肉电刺激治疗；激光辐照治疗。 |
| 听觉统合治疗仪 | 1 | 1. 选用IC智能控制模块； 2. 可选配声场输出   3、智能管理系统，有效控制管理。 |
| 上肢智能反馈训练系统 | 1 | 1.一体式电脑显示的计算机虚拟操作界面；  2.多种训练方式；  3.评估功能；  4.数据库功能；  5.视觉、语音智能反馈；  6.训练模式；  7.软件升级。 |
| 合计 | 7 |  |